{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Registro","247-249"],"not_rendered":{"charts":3,"images":9,"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Registro","index":0,"n_rows":8,"n_cols":2,"rows_kept":8}
["TITULO","ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: PROCEDIMIENTO Y HERRAMIENTAS"]
[]
["AUTORES","ROBERTO PECHE GONZALEZ"]
[null,"DOLORES ENCINAS MALAGON"]
[null,"ZURIÑE GOMEZ DE BALUGERA LOPEZ DE ALDA"]
[null,"MARIA ARRITOKIETA ORTUZAR IRAGORRI"]
[]
["ISBN:","978-84-613-9696-2"]

{"sheet":"247-249","index":1,"n_rows":88,"n_cols":5,"rows_kept":88,"merged":[[6,2,6,4],[32,2,32,4],[64,2,64,4]]}
["nº de indicador:",247,"función de transformación:","CA=-1E-04I^2 + 1","0<I<100"]
["Indicador:","Superficie relativa de las vías pecuarias"]
["fórmula del indicador"]
["unidad del indicador:"]
["rango de valores del indicador:","0 - 100","valor del indicador",50]
["Tipo de indicador","2 (T=0,25)","calidad ambiental",{"$f":"IF(D5<0,\"valor del indicador fuera de rango\",IF(D5<=100,-0.0001*(D5^2)+1,\"valor del indicador fuera rango\"))","v":{"v":0.75,"d":"0.750"}}]
["valor del  indicador","calidad ambiental","representación de la función de transformación"]
[0,{"$f":"-0.0001*A8^2+1","v":{"v":1,"d":"1.000"}}]
[10,{"$f":"-0.0001*A9^2+1","v":{"v":0.99,"d":"0.990"}}]
[20,{"v":0.96,"d":"0.960"}]
[30,{"v":0.91,"d":"0.910"}]
[40,{"v":0.84,"d":"0.840"}]
[{"$f":"+A12+5","v":45},{"v":0.7975,"d":"0.798"}]
[50,{"v":0.75,"d":"0.750"}]
[55,{"v":0.6975,"d":"0.698"}]
[60,{"v":0.6399999999999999,"d":"0.640"}]
[65,{"v":0.5774999999999999,"d":"0.578"}]
[70,{"v":0.51,"d":"0.510"}]
[75,{"v":0.4375,"d":"0.438"}]
[80,{"v":0.36,"d":"0.360"}]
[85,{"v":0.27749999999999997,"d":"0.278"}]
[90,{"v":0.18999999999999995,"d":"0.190"}]
[95,{"v":0.09749999999999992,"d":"0.097"}]
[100,{"v":0,"d":"0.000"}]
[]
[]
["nº de indicador:",248,"función de transformación:","CA=(-1E-04I^2 + 1)","0<I<100"]
["Indicador:","Longitud relativa de las vías pecuarias afectada, ponderadas según tipo de viario."]
["fórmula del indicador"]
["unidad del indicador:"]
["rango de valores del indicador:","0 - 100","valor del indicador",30]
["Tipo de indicador","2 (T=0,25)","calidad ambiental",{"$f":"IF(D31<0,\"valor del indicador fuera de rango\",IF(D31<=100,-0.0001*(D31^2)+1,\"valor del indicador fuera rango\"))","v":{"v":0.91,"d":"0.910"}}]
["valor del  indicador","calidad ambiental","representación de la función de transformación"]
[0,{"$f":"-0.0001*A34^2 +1","v":{"v":1,"d":"1.000"}}]
[5,{"$f":"-0.0001*A35^2 +1","v":{"v":0.9975,"d":"0.998"}}]
[10,{"v":0.99,"d":"0.990"}]
[15,{"v":0.9775,"d":"0.978"}]
[20,{"v":0.96,"d":"0.960"}]
[25,{"v":0.9375,"d":"0.938"}]
[30,{"v":0.91,"d":"0.910"}]
[35,{"v":0.8775,"d":"0.878"}]
[40,{"v":0.84,"d":"0.840"}]
[45,{"v":0.7975,"d":"0.798"}]
[50,{"v":0.75,"d":"0.750"}]
[55,{"v":0.6975,"d":"0.698"}]
[60,{"v":0.6399999999999999,"d":"0.640"}]
[65,{"v":0.5774999999999999,"d":"0.578"}]
[70,{"v":0.51,"d":"0.510"}]
[75,{"v":0.4375,"d":"0.438"}]
[80,{"v":0.36,"d":"0.360"}]
[85,{"$f":"-0.0001*A51^2 +1","v":{"v":0.27749999999999997,"d":"0.278"}}]
[90,{"v":0.18999999999999995,"d":"0.190"}]
[91,{"v":0.17189999999999994,"d":"0.172"}]
[92,{"v":0.15359999999999996,"d":"0.154"}]
[93,{"v":0.1351,"d":"0.135"}]
[100,{"v":0,"d":"0.000"}]
[]
[]
["nº de indicador:",249,"función de transformación:","CA=-1E-04I^2 + 2 E-02I ","0<I<100"]
["Indicador:","% de variación de la longitud de las vías pecuarias"]
["fórmula del indicador"]
["unidad del indicador:"]
["rango de valores del indicador:","0 - 100","valor del indicador",40]
["Tipo de indicador","2 (T=0,25)","calidad ambiental",{"$f":"IF(D63<0,\"valor del indicador fuera de rango\",IF(D63<=100,-0.0001*(D63^2)+0.02*D63,\"valor del indicador fuera rango\"))","v":{"v":0.64,"d":"0.640"}}]
["valor del  indicador","calidad ambiental","representación de la función de transformación"]
[0,{"$f":"-0.0001*A66^2+0.02*A66","v":{"v":0,"d":"0.000"}}]
[5,{"$f":"-0.0001*A67^2+0.02*A67","v":{"v":0.0975,"d":"0.098"}}]
[10,{"v":0.19,"d":"0.190"}]
[15,{"v":0.27749999999999997,"d":"0.278"}]
[20,{"v":0.36000000000000004,"d":"0.360"}]
[25,{"v":0.4375,"d":"0.438"}]
[30,{"v":0.51,"d":"0.510"}]
[35,{"v":0.5775,"d":"0.578"}]
[40,{"v":0.64,"d":"0.640"}]
[45,{"v":0.6975,"d":"0.698"}]
[50,{"v":0.75,"d":"0.750"}]
[55,{"v":0.7975000000000001,"d":"0.798"}]
[60,{"v":0.8399999999999999,"d":"0.840"}]
[65,{"v":0.8775,"d":"0.878"}]
[70,{"v":0.9100000000000001,"d":"0.910"}]
[75,{"v":0.9375,"d":"0.938"}]
[80,{"v":0.9600000000000001,"d":"0.960"}]
[85,{"v":0.9774999999999999,"d":"0.978"}]
[90,{"v":0.99,"d":"0.990"}]
[95,{"v":0.9975,"d":"0.998"}]
[96,{"v":0.9983999999999998,"d":"0.998"}]
[97,{"v":0.9990999999999999,"d":"0.999"}]
[100,{"v":1,"d":"1.000"}]